[image: ]Tillkoppla larmområde från kortläsare
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1. Tryck på menyknappen  
2. [image: ]Visa kort och slå pinkoden.
3. Välj ”tillkoppla” och tryck på 
4. [image: ]Displayen visar ”larmområde tillkopplat”.
5. Tryck på      pilknappen och displayen visar ”Låst”.


Frånkoppla larmområde från kortläsare

6. [image: ]Visa kort och slå pinkoden
7. Välj ”frånkoppla” och tryck på 
8. Displayen visar ”larmområde frånkopplat”.


Kvittera larm från kortläsare med tillkopplat larmområde
[bookmark: _GoBack]
1. Visa kort och slå pinkoden.
2. [image: ]Välj ”kvittera” och tryck på    för att se vilken punkt/er som har varit i larmläge.
3. Välj ”kvittera alla” eller punkten, tryck 
4. [image: ]Larmet är kvitterat.
5. Tryck på pilknappen     och displayen visar ”Låst”.

                   
Kvittera larm från kortläsare med frånkopplat larmområde
[image: ]
6. Tryck på menyknappen  
7. Visa kort och slå pinkoden.
8. [image: ]Välj ”kvittera” och tryck på    för att se vilken punkt/er som har varit i larmläge.
9. Välj ”kvittera alla” eller punkten, tryck 
10. [image: ]Larmet är kvitterat.
11. Tryck på pilknappen     för att lämna menysystemet.

Tillkoppling av larmområde från kortläsare när en larmpunkt felaktigt är i larmläge
[image: ]
12. Tryck på menyknappen  
13. [image: ]Visa kort och slå pinkoden.
14. Välj ”ovillkorlig tillkoppling” och tryck på 
15. [image: ]Displayen visar ”larmområde tillkopplat”.
16. Tryck på      pilknappen och displayen visar ”Låst”.


KUNGÄLVS KOMMUN

[image: ][image: ]Vanliga symboler i display
	1. [image: ][image: ][image: ]Larmområde tillkopplat
2. Larmområde frånkopplat        
3. [image: ]Larmområde temporärt till/frånkopplat
	1. Larmpunkt i larm
2. Larmpunkt i normalläge
3. Larmpunkt okvitterad, men i normalläge
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